|  |
| --- |
| **Опросный лист № 6** описание параметров вентиляционных камер (вытяжных, приточных, совмещенных) |
| Проверяемый параметр.  | Отметить нужное утверждение знаком V |
| да | нет |
| размещены установки (фильтры и др) с маслом вместимостью 75 л и более в одной установке.  |  |  |
| приточная система не работает с рециркуляцией воздуха из помещений категории В1, В2, В3, В4, Г.  |   |  |
| имеются вытяжные установки, обслуживающие помещения соответственно категории В1, В2, В3, В4.  |   |  |
| размещены воздухо-воздушные теплоутилизаторы, использующие теплоту удаляемого воздуха из помещений категорий А, Б, В1, В2, В3, В4, Г  |   |  |
| расположено вентиляционное оборудование обслуживающее помещения в которых размещено теплогенерирующее оборудование на газовом топливе  |   |  |
| размещено вентиляционное оборудование установки обслуживающие помещения категории А, Б, В1, В2, В3, В4, Г, Д. производственного здания. |   |  |
| размещаются вентиляторы, воздуходувки и компрессоры, подающие наружный воздух в эжекторы, расположенные вне этих помещений. |   |  |
| размещается оборудование, забирающее воздух из помещения категории А, Б, В1, В2, В3, В4, Г ,Д. для подачи в эжекторы.  |   |  |
| размещается оборудование систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси от технологического оборудования из помещений соответственно категории А Б  |   |  |
| размещено оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции жилого, общественного, административно-бытового здания |  |  |